**Sofrel OPC UA Server**

AIRVALVE Homepage: <https://airvalve.de/produkt/opc-server/>

Hinweis: Datenblatt und weitere Informationen befinden sich im Karteireiter Downloads

**LV-Text:**

Schnittstellen-Software für den Datenaustausch zwischen Prozesswächtern und Prozessleitsystemen verschiedener Hersteller in der Automatisierungstechnik:

* Verwendung des aktuellen OPC UA 1.04 Standards mit Data Access Profil (IEC 62541)
* Protokolle:
	1. LACBUS-RTU für Kommunikation mit Prozesswächtern (Sofrel Datenlogger) sowie Sofrel S4W und S500 als Remote-Terminal-Units (RTU)
	2. OPC UA Schnittstelle für Kommunikation mit Prozessleitsystemen als OPC-Clients
* Integrierte Funktion für die Fernkonfiguration von Prozesswächtern
* Softwarebasierter Kopierschutz
* Kapazität:
1. Maximal 2.000 Prozesswächter (Sofrel Datenlogger)
2. Maximal 500 RTU (Sofrel S4W und S500)

**Standardausführung:**

1. OPC UA Server Lizenz für 25 Prozesswächter
2. OPC UA Server Lizenz für 100 Prozesswächter
3. OPC UA Server Lizenz für 1.000 Prozesswächter
4. Lizenzen für mehr Geräte oder Sofrel RTUs auf Anfrage